### ZV_LATCHINFO -- 获取锁存信息

类型 | 锁存处理
描述 | 获取锁存通道号指定的锁存信息。依次为缩放比例、x偏移、y偏移、窗体宽度、窗体高度、背景颜色
语法 | 命令语法： ZV_LATCHINFO(latch_id,tab_info) 参数： latch_id：锁存通道号 tab_info：TABLE索引，输出参数，锁存信息，占用6个数据空间 ZV_LATCHINFO(latch_id,tab_num,tab_info) 参数： latch_id：锁存通道号 tab_num：可用的tab_info空间数量 tab_info：TABLE索引，输出参数，锁存信息，根据tab_num数量依次输出缩放比例、x偏移、y偏移、窗体宽度、窗体高度、背景颜色、图像宽度、图像高度、帧宽度、帧高度 函数语法：?ZV_LATCHINFO(latch_id) 以可读的文本方式输出上述参数名缩写和参数值
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img ZV_READIMAGE(img,"logo.png",0) '以原图像格式读取图像 ZV_LATCH(img,0) '显示图片 ZV_LATCHINFO(0,0) '将锁存通道0的数据存从talbe（0）开始依次存放信息 ?TABLE(0) '缩放比例 ?TABLE(1) 'x 偏移 ?TABLE(2) 'y 偏移 ?TABLE(3) '窗体宽度 ?TABLE(4) '窗体高度 ?TABLE(5) '背景颜色
相关指令 | ZV_READIMAGE(读取图像)