### RTC_DATE --系统日期

类型 | 系统参数
描述 | 设置或者获取系统日期，掉电保存，从 2000 年 1 月 1 日起。 注意与 DATE 指令的表示格式是不一样的，返回值类型为整数。 仿真器无法修改日期。
语法 | RTC_DATE = YYYYMMDD 或 YYMMDD
适用控制器 | 通用
例子 | RTC_DATE = 20130227 在线命令输入 >>PRINT RTC_DATE 输出：20130227 DIM gRTC_Date,CurDate,curYear,curMonth,curDay ?RTC_DATE gRTC_Date = RTC_DATE CurDate=gRTC_Date mod 20000000 ?CurDate curYear=int(CurDate/10000) ?curYear curMonth=int((CurDate-curYear*10000)/100) ?curMonth curDay=CurDate-curYear*10000-curMonth*100 ?curDay
相关指令 | DATE，DATE$