### ZV_HIST -- 直方图

类型 | 统计信息
描述 | 计算灰度图像的直方图。 直方图的概念：图像中每种灰度级像素的个数，反映图像中每种灰度出现的频率。
语法 | ZV_HIST(src,hist,size,lower,upper) 参数： src：ZVOBJECT类型，单通道的图像或矩阵 hist：ZVOBJECT类型，计算的直方图结果，矩阵类型 size：直方图数据分段的数量，最大值8192，最小值1 lower：计入直方图的src的最小值，灰度低于该数值的像素将不计入统计 upper：计入直方图的src的最大值，灰度大于该数值的像素将不计入统计
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img TABLE(0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1)'将数据存入到TABLE(0)中 ZV_IMGGENCONST(img,3,3,1,0,0) ZV_HIST(src,hist,256,0,255) '计算图像的直方图hist