### ZV_AFFINE -- 图像仿射变换

类型 | 几何变换
描述 | 对图像进行仿射变换，图像齐次坐标环变换公式： l 平移变换：下图是一个平移示意图。 l 剪切变换：下面是一个沿着x轴剪切示意图。 沿x轴剪切： 沿y轴剪切：
语法 | ZV_AFFINE(src,mat,dst[,dw = 0,dh = 0,interp = 1,border = "0"]) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像为单通道或三通道图像 mat：ZVOBJECT类型，放射变换矩阵，2行3列或3行3列 dst：ZVOBJECT类型，变换后图像 dw：dst图像的宽度，默认取0则等于src，范围[1,32766] dh：dst图像的高度，默认取0则等于src，范围[1,32766] interp：插值算法，默认双线性插值，参考旋转 border：字符串类型，边界处理方式，默认填充"0"，即图像变换后部分区域在源图像上超出图像的范围，参考自定义形态学
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT mat, src, dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_IMGINFO((src,0) ZV_GETSIMILARITYP(mat,TABLE(0)/2,TABLE(1)/2,30,0.8)'图像mat绕中心旋转30°并缩小0.8，图像大小不变，周围填充0 ZV_AFFINE(src, mat,dst,0,0,1,"0")