### ZV_INTERSECTLL -- 直线交点

类型 | 几何
描述 | 计算两直线的交点，返回直线是否相交
语法 | is_intersect=ZV_INTERSECTLL(x11,y11,x12,y12,x21,y21,x22,y22,tab_p) 参数： x11：直线1的第一点的x坐标 y11：直线1的第一点的y坐标 x12：直线1的第二点的x坐标 y12：直线1的第二点的y坐标 x21：直线2的第一点的x坐标 y21：直线2的第一点的y坐标 x22：直线2的第二点的x坐标 y22：直线2的第二点的y坐标 tab_p：TABLE索引，计算的结果，依次为x、y坐标 返回值： is_intersect：直线是否相交，0--直线平行无交点,1--直线相交
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | DIM is_intersect is_intersect=ZV_INTERSECTLL(100,100,200,200,30,30,60,60,0)'计算两直线交点并将交点坐标x、y依次放入开始索引为0的TABLE中,并返回 is_intersect查看直线是否相交