### ZV_REECCENTRICITY -- 形状参数

类型 | 特征
描述 | 计算区域的形状特征参数，由椭圆参数衍生出的形状特征。Ra和Rb表示椭圆长轴和短轴，A表示区域面积。
语法 | ZV_REECCENTRICITY(re,tabid_out) 参数： re：ZVOBJECT类型，区域 tabid_out：TABLE索引，输出参数，依次输出为anisometry、bulkiness、structFactor，即椭圆长短轴比、蓬松因子、结构因子
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, mask, re, re_connect, re_src ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_REGENFULLIMG(img,mask)'生成的覆盖全图的区域 ZV_RETHRESH(img,mask,re,0,100) '区域二值化 ZV_RECONNECT(re,re_connect)'计算区域的连通区域 ZV_LISTGET(re_connect,re_src,3)'获取列表中序号为3的元素 ZV_REECCENTRICITY(re_src,0)'计算区域的形状特征参数，值依次放入索引为0开始的TABLE中