### ZV_CONTSEGMENT -- 轮廓分割

类型 | 轮廓
描述 | 轮廓分割，将连续的曲线轮廓分割成一段段小的直线、圆弧、椭圆弧基元等小的轮廓段 注意：仅支持基本轮廓，或多边形轮廓但分割类型只能是直线段，处理后还是基本轮廓，如ZV_CONTAPPROXPOLY处理过的轮廓不能用于圆弧或椭圆弧基元分割（点数太少不能准确拟合圆或椭圆）
语法 | ZV_CONTSEGMENT(cont,list,type,eps1,eps2) 参数： cont：ZVOBJECT类型，输入轮廓 list：ZVOBJECT类型，列表类型，分割后的多段轮廓列表 type：分割类型，分割成轮廓基元的类型，0、1类型用的较多，2用的较少
0 | 直线段
1 | 直线或圆弧段
2 | 直线或椭圆弧段
eps1：多边形近似的精度，即将曲线轮廓分割成小线段的精度，精度值越小对于后续的轮廓基元如圆弧分割则越精确，常用值1、1.5、2，建议值1 eps2：多边形轮廓融合成基元的精度，如某段轮廓拟合成圆弧的精度，即此轮廓拟合成圆弧的精度小于等于eps2则此段轮廓用圆弧基元表示，常用值1、1.5、2，eps2要大于eps1
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, img_bw, dst, contlist, contlist_seg, con_src DIM con_count ZV_READIMAGE(img, "test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_THRESH(img,img_bw,150,255)'图像二值化 ZV_CONTGEN(img_bw,contlist,1,0)'生成轮廓 ZV_CONTSETMAXRADIUS(1000)'设置圆弧最大半径为1000 con_count = ZV_LISTCOUNT(contlist)'获取轮廓列表个数 ZV_IMGCOPY(img,dst)'复制图像 ZV_IMGSETCONST(dst,0)'常数填充图像 FOR i = 0 TO con_count-1 ZV_LISTGET(contlist, con_src,i)'获取某个轮廓 ZV_CONTSEGMENT(con_src,contlist_seg,1,1,1)'将轮廓分割成直线和圆弧基元 ZV_CONTLIST(dst,contlist_seg,255,0)'绘制轮廓 NEXT