### ZV_COMPARE -- 比较

类型 | 代数
描述 | 比较src1和src2的大小，结果dst为二值图像类型
语法 | ZV_COMPARE(src1,src2,dst,op) 参数： src1：ZVOBJECT类型，第一个矩阵或图像 src2：ZVOBJECT类型，图像或矩阵2，大小、通道数量和数据类型必须与src1相同 dst：ZVOBJECT类型，比较结果，U8图像类型 op：比较操作符
比较操作符取值 | 说明
0 | 等于
1 | 大于
2 | 大于等于
3 | 小于
4 | 小于等于
5 | 不等于
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src1, src2, dst ZV_READIMAGE(src1,"test1.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_READIMAGE(src2,"test2.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_COMPARE(src1,src2,dst,1) '比较两张图像的数值大小,src2大于的src1就选择dst图像中的部分