### ZV_IMGGENCONST -- 数据生成图像

类型 | 生成
描述 | 使用常数生成图像，图像大小建议为4的倍数，最大内为存512M，支持的图像数据类型
语法 | ZV_IMGGENCONST(dst,w,h,cn,type,tab_gray) 参数： dst：ZVOBJECT类型，生成的图像 w：生成图像的宽度，范围(0,32766] h：生成图像的高度，范围(0,32766] cn：生成图像的通道数 type：生成图像的类型
Type | 说明
0 | 8 位无符号 8 U
1 | 16 位无符号 16 U
2 | 32 位有符号 32 S
3 | 64 位浮点 64 F
tab_gray：TABLE索引，图像通道个数的常数值
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img TABLE(0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)'将数据存入到TABLE(0)中 ZV_IMGGENCONST(img,4,4,3,2,0) '用TABLE(0)的数据生成一个32位有符号short类型的4*4的图像img，其通道数为3